WINSOME: re**w**ard**in**g **so**cial **m**edia

Progetto di Reti di Calcolatori – Laboratorio Michela Deodati 597983

28 Giugno 2022

***LATO CLIENT:***

Il Client avvia 2 thread il main thread e un thread che gestisce notifiche multicast ricevute dal gruppo definito nel file di configurazione tramite indirizzo ip e porta, questo thread viene avviato dal thread main e rimane in ascolto fino a che non si chiude il client con il comando “forcedexit” che chiude forzatamente il multicast socket su cui il thread attende di ricevere pacchetti.

**-WinsomeClientMain:**

Il Client è stato creato per svolgere il minor numero di operazioni possibili, lasciando tutta la parte computazionale al Server. La prima cosa che fa il Client all’avvio è leggere dal ConfigReader i file di configurazione che contengono tutte le informazioni utili per la connessione TCP con il server e per i servizi RMI. Dopo aver letto i file di configurazione apre una **socketTCP** con il server all’indirizzo e porta letti in precedenza. Localizza il registro all’indirizzo specificato e prepara i reader e i writer, per poi entrare in “*loop*” nel quale l’utente può inviare le sue richieste al server.

In caso di perdita di connessione con il server (*“l’orco cattivo che lo imprigiona”*) il client avvierà un tentativo di riconnessione con il server. Per capire se la connessione è ancora attiva è necessario che lato client venga fatta una richiesta che il server dovrà risolvere (non tutti i comandi generano una richiesta remota).

\*\*\*\*\*\* **Comandi più importanti lanciati lato client** \*\*\*\*\*\*

* exit 🡪 termina forzatamente il client chiudendo reader, writer e socket con il server.
* register 🡪 effettua la registrazione di un utente che deve inserire nome utente (che verrà salvato in lowercase per praticità) password (in chiaro) e una lista di almeno 1 tag (che verranno salvati in uppercase, per scelta stilistica). Usa RMI per eseguire il metodo remoto



La “conta” dei parametri viene effettuata lato client.

* login 🡪 manda al server la richiesta di accedere all’account utente con i parametri specificati, la richiesta ha successo se l’utente si è registrato in precedenza e nome utente epassword corrispondono con quelli salvati. Se il metodo ha successo il server risponde al cliente **“OK”** l’operazione a questo punto è completata e si registra il client al callback del server. La procedura di accesso termina con il metodo via RMI
* 

che restituisce la followersList al client, se non esiste ancora la inizializza.

* logout 🡪 manda al server una richiesta di disconnessione, la risposta può essere di diverso tipo in base allo stato del client, in sostanza la richiesta ha successo solamente se lato client è stato fatto un login prima, se l’operazione di logout ha successo il client viene rimosso dalla lista dei callback del server.
* listfollowers 🡪 il client tiene salvata in un HashSet<String> la followersList di un utente, la quale viene aggiornata tramite il metodo  via RMI

questa lista viene acceduta esclusivamente da un thread, non c’è quindi motivo di avere controlli sulla concorrenza.

* help 🡪 stampa una lista di tutti i comandi che è possibile digitare lato Client con la loro spiegazione.
* Il resto dei comandi viene inoltrato come richiesta “raw” direttamente al server.

È doveroso specificare che per via dell’interpretazione della richiesta lato client i comandi, esclusi gli argomenti, devono essere digitati tutti attaccati.

**-WalletRewardNotifier:**

È la classe che si occupa di mostrare a schermo quando vengono aggiornati i portafogli degli utenti, invia una notifica generale a tutti i client connessi tramite **Multicast Socket** dopo aver calcolato le ricompense relative ai post tramite la formula contenuta nella specifica del progetto. Il thread che gestisce questa operazione viene avviato nel Main e rimane in ascolto dei pacchetti in arrivo dal server. Il thread viene terminato quando si fa la “forcedexit” dal client. Il problema da risolvere per questa classe era quello della dimensione dei pacchetti che è variabile a seconda del numero di cifre delle ricompense, come soluzione ho deciso di inviare prima la dimensione del pacchetto in byte e poi l’effettivo contenuto, in modo da poter allocare la giusta quantità di spazio ne buffer, questo rende più affidabile la ricezione di messaggi di cui non si conosce a priori la lunghezza, rispetto al classico byte[] statico.

**-NotifyEvent:**

Contiene il metodo  che ha il compito di gestire la followersList. La sintassi della stringa s passata come argomento è fissa: **FOLLOW+”nome utente”** oppure **UNFOLLOW+”nome utente”** che differenziano rispettivamente un’aggiunta alla followersList o una rimozione. È impossibile che si verifichino errori in questo metodo.

***LATO SERVER:***

I thread generati lato server, escludendo quelli delle connessioni sono tre più il main thread stesso che li genera. Il primo che cito è il thread dell’**ServerAdminHandler** viene avviato prima dell’apertura della TCP socket del server main, serve esclusivamente a scopo di debugging e controllo del server (irrilevante per il funzionamento del social). Il secondo thread è quello del RewardManager che viene avviato prima dell’apertura del server socket TCP nel main. E ultimo ma non per importanza il thread che si occupa di gestire i backup su file Json. I thread avviati per la gestione delle connessioni in ingresso sono uno per ogni connessione che viene stabilita e vengono messi dentro una **CachedThreadPool,** vengono inseriti anche nella *clientSocketList* in modo che possono essere chiusi quando si esegue un arresto forzato del Server.

**-WinsomeServerMain:**

Contiene e inizializza le strutture dati che sono usate dalle altre classi. È la classe che implementa il Socket Server TCP per accettare le connessioni, coserva anche la lista delle **ClientSession** attive e quella dei Socket connessi. All’avvio vengono istanziati:

* configReader 🡪 si occupa della lettura dei file di configurazione
* socialManager 🡪 gestisce la maggior parte delle funzionalità del progetto
* fileManager 🡪 carica le informazioni dal file di configurazione
* dataBackup 🡪 effettua un salvataggio periodico dello stato del server
* rewards 🡪 si occupa dell’assegnazione dei premi in Wincoin e di comunicare l’aggiornamento dei *Wallet* tramite notifica su **MulticastSocket**

Successivamente c’è la creazione dei registri RMI che permettono al client di fare la *register*  o di iscriversi ad una lista di *callback* per ricevere aggiornamenti sui propri follower tramite metodi remoti. I client vengono gestiti con un singolo thread gestore che si occupa di tutte le richieste: ***ConnectionHandler***. La threadpool utilizzata è di tipo *cached* che viene consigliata quando si devono gestire un numero ignoto di thread futuri. E inoltre permette di controllare le risorse utilizzate riciclandole quando possibile. Il server resta in attesa di connessioni fino aquando non si verificherà una *SocketException* generata dal metodo *accept*( ). Il server è inoltre in grado di elaborare delle richieste di input grazie al thread *ServerAdminHandler*  che, ripeto ho creato a solo scopo di debugging e controllo del server, ad esempio il comando “**winsome**”permette di vedere delle statistiche del server e “**stopserver**” chiude il server in maniera sicura. Quando il server si spegne l’ultima azione è quella di salvare i dati.